附件3

**研究总院物资采购明细表—材料所其他类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 3M防毒面具6200 | 3M/6200+6005七件套 | 套 | 40 |  |  |  |
| 2 | 一次性活性炭口罩 | 四层加厚，30只/盒，保为康 | 盒 | 200 |  |  |  |
| 3 | 一次性TPE手套 | 100只/盒，英科医疗 | 盒 | 100 |  |  |  |
| 4 | 蓝色丁腈手套 | 材质蓝色丁腈，尺码M,L，XL,英科医疗,50只/盒 | 盒 | 100 |  |  |  |
| 5 | 平底单口烧瓶 | 单口平底，1000mL/24#，蜀牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | TES-1310温度计 | 带小数点，金属测温线 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 陶瓷蒸发皿 | 品牌：purshee，耐高温1200℃， 1000mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 真空泵专用油 | LVO100,5L/桶 | 桶 | 10 |  |  |  |
| 9 | 橡胶管 | 橡胶、白色，8\*12mm（内径\*外径） | 卷 | 10 |  |  |  |
| 10 | 橄榄形磁子 | 比克曼生物，A型，17\*50mm | 个 | 15 |  |  |  |
| 11 | 橄榄形磁子 | 比克曼生物，A型，10\*30mm | 个 | 15 |  |  |  |
| 12 | 橄榄形磁子 | 比克曼生物，A型，8\*20mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 13 | 玻璃烧杯 | 500mL，蜀牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 14 | 玻璃烧杯 | 250mL，蜀牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 15 | 氮气流量计 | 布鲁克斯 | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 氢气流量计 | 布鲁克斯 | 个 | 5 |  |  |  |
| 17 | 气瓶压力表 | 分压量程0-10MPa | 个 | 5 |  |  |  |
| 18 | 1.5ml样品瓶专用垫 | 1.5ml ，100个/包，岛津货号221-41239-91 | 包 | 5 |  |  |  |
| 19 | 4ml溶剂/废液瓶专用垫 | 4ml，50个/包，岛津货号221-34266-92 | 包 | 5 |  |  |  |
| 20 | 惰性化带石英棉分流衬管 | 5个/盒，岛津货号S227-35007-01 | 盒 | 20 |  |  |  |
| 21 | 2ml色谱瓶 | 透明带刻度，含盖垫，100个/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |
| 22 | 石墨压环 | 岛津货号S227-35006-01，10pc/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 23 | 气相气体过滤柱 | 整套Shimadzu 3 Filters Kit - 1/8" SS for FID，型号：S226-50730-00 | 套 | 5 |  |  |  |
| 24 | 实验用脱脂棉 | 500g/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 25 | O型圈 | 10个/包，岛津货号227-35005-01 | 包　 | 20 |  |  |  |
| 26 | 高温进样隔垫 | 25个/包，岛津货号0418952ZA | 包　 | 10 |  |  |  |
| 27 | 4ml溶剂/废液瓶 | 含盖和隔垫，50个/包，岛津货号221-34269-91 | 包　 | 5 |  |  |  |
| 28 | 石英棉(用于分流进样口) | 2g/瓶，岛津货号221-48600 | 瓶　 | 5 |  |  |  |
| 29 | 气相毛细管色谱柱 | SH-5，岛津货号R211-75701-30 | 个　 | 5 |  |  |  |
| 30 | 气瓶架 | 40L气瓶用，单架，带轮，带固定锁链 | 个　 | 5 |  |  |  |
| 31 | KF25卡箍（含支架、垫圈） | 不锈钢材质，含支架、含垫圈 | 套 | 30 |  |  |  |
| 32 | 真空挡板阀 | 不锈钢 直角L型 | 个 | 5 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢真空KF快装波纹软管 | 内径25mm，长度1米 | 根 | 20 |  |  |  |
| 34 | FITOK BF系列耳轴球阀 | BFSS-FL4-P316 不锈钢, BF系列耳轴球阀, PEEK阀座, 端口均为1/4" 双卡套接头, 414bar(6000psig), -18°C至232°C(-0°F至450°F), 流量系数1.6 | 个 | 25 |  |  |  |
| 35 | FITOK BF系列耳轴3通球阀 | BFSS-FL4-P-3316 不锈钢, BF系列耳轴3通球阀, PEEK阀座, 端口1&2均为1/4" 双卡套接头, 端口3为1/4 NPT阴螺纹, 414bar(6000psig), -18°C至232°C(-0°F至450°F), 流量系数0.75 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 危废标签贴纸 | 新八项，20\*20cm,20张/包 | 包 | 2 |  |  |  |
|  | 总价（含税）： （大写： ）税点： |  |
|  | 备注：1.采购物资报价应包含运输、装卸、安装、调试等费用；2.供应商根据不同产品应提供相应的免费质保期，可在报价明细中备注说明，时间从最终验收合格之日起计算。 |  |